**Технически характеристики сушильного шкафа RANGER-8**

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) | 1770×1800×658\*мм |
| Количество в комплекте съемных сетчатых полок | 1 шт. |
| Максимальная нагрузка на полку | 10 кг |
| Количество в комплекте перекладин для вешалок | 1 шт. |
| Максимальная нагрузка на перекладину для вешалок | 20 кг |
| Количество съемных патрубков для завешивания обуви | 16 шт. |
| Максимальная нагрузка на съемный патрубок для завешивания обуви | 3 кг |
| Количество в комплекте фланцев для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 2 шт. |
| Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 120 или 125 мм |
| Длина шнура электропитания | 2,5 м (от места подсоединения к плате управления) |
| Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |
| Количество тангенциальных вентиляторов | 2 шт. |
| Производительность тангенциального вентилятора Отделение для одежды | 300 м3/час |
| Производительность тангенциального вентилятора Отделение для обуви | 300 м3/час |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора Отделение для одежды | 53 Вт |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятораОтделение для обуви | 53 Вт |
| Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной |
| Количество нагревательных элементов | 2 шт. |
| Мощность нагревательного элемента Отделение для одежды | 2000 Вт |
| Мощность нагревательного элемента Отделение для обуви | 1000 Вт |
| Режимы работы Отделение для одежды | ·   сушка без нагрева; ·   точное поддержание температуры 400; ·   точное поддержание температуры 600; ·   режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
| Режимы работы Отделение для обуви | ·   сушка без нагрева; ·   точное поддержание температуры 400; ·   режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении • режим обеззараживания бактерицидной лампой; |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для одежды | • Автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин: ·  ручное выключение (без таймера) |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для обуви | • Автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин: ·  ручное выключение (без таймера) |
| Защита от перегрева Отделение для одежды | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Защита от перегрева Отделение для обуви | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Масса нетто | 134,7 кг |

\* без фланца для отвода воздуха